0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

12.18 5.798

-13.2 0.128

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

7.603 1.005

30.57 0.230

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

2.393 2.955

52.33 0.195

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

7.971 0.017

-134. 0.055 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

27.38 7.295

37.64 0.134

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

3.896 8.586

10.28 0.170

0.1 0.2 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.36 1.020

120.5 0.823