0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.11 1.858

70.79 0.262

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.644 2.630

67.13 0.302

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

3.504 3.206

133.2 0.247

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

22.85 2.272

61.62 0.130 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

20.15 2.475

-43.8 0.083

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.88 2.766

152.9 0.166

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.41 7.469

171.7 0.417 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

22.10 2.921

42.76 0.044

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

36.24 1.607

-157. 0.033