5 10 15 20 0 10 20 30 40 psd (dB)

Power (PSD)

5 10 15 20 40 60 80 100 Power (PSD)

5 10 15 20 0

0.5

1

5 10 15 20 0

0.5

1 coherence of ch1 with other channels as a function of frequency

5 10 15 20

-100 0 100

5 10 15 20

-100 0 100 pd