STEM.returnB

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 10^7 STEM.stemB

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0.5 1 1.5 2 2.5 10^7 STEM.delayB

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

1 2 3 4 5 10^7 STEM.returnS

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 10^7 STEM.stemS

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 10^7 STEM.delayS

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 10^7

RETURN.returnB

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 RETURN.stemB

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 RETURN.delayB

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 RETURN.returnS

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 RETURN.stemS

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 RETURN.delayS

0 10 20 Running speed (cm/s)

10^1

10^2

Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1