STEM.returnB

0 Phase (10 Hz)

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.96

0.98 1 1.02

1.04

STEM.stemB

0 Phase (10 Hz)

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.94

0.96

0.98 1 1.02

1.04

STEM.delayB

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 STEM.returnS

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.96

0.98

1

1.02

1.04

STEM.stemS

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.95

1

1.05

STEM.delayS

0 Phase (10 Hz)

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.95

1

1.05

RETURN.returnB

0 Phase (10 Hz)

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.95

1

1.05

RETURN.stemB

0 Phase (10 Hz)

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.94

0.96

0.98 1 1.02

1.04

RETURN.delayB

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.94

0.96

0.98 1 1.02

1.04

1.06

RETURN.returnS

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.94

0.96

0.98 1 1.02

1.04

1.06

RETURN.stemS

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.94

0.96

0.98 1 1.02

1.04

RETURN.delayS

0 Phase (10 Hz)

32

64

130

260

Amplitude Frequency (Hz)

0.94

0.96

0.98 1 1.02

1.04