STEM.returnB

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.9

0.95

1

1.05

1.1 STEM.stemB

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 STEM.delayB

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 STEM.returnS

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.9

0.95

1

1.05

1.1 STEM.stemS

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.9

0.95

1

1.05

STEM.delayS

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

RETURN.returnB

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15

RETURN.stemB

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15

RETURN.delayB

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15

RETURN.returnS

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.9

0.95

1

1.05

1.1 RETURN.stemS

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15

RETURN.delayS

-2 0 2 4 6 8 Phase (10 Hz)

50 100 150 200 250 300

Amplitude Frequency (Hz)

0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15